目 錄

一、 產品介紹

.............................產品規格

.............................基本配件

二、 硬體安裝

.............................安裝硬體

.............................移除硬體

三、 軟體安裝

.............................注意事項

.............................自動安裝

.............................密碼設定

.............................硬體設定

.............................移除軟體

四、 使用指南

五、 Q & A

六、 注意事項

一.產品介紹

品名：Wireless PC Lock

(一)配件

1. 發射器 × 1

2. CR2032 電池(3V) × 1

3. 接收器 × 1

4. 驅動程式 CD 片 × 1

(二)功能

1. 使用者離開電腦2米以上，電腦自動進入鎖定模式。

2. 使用者回到接收範圍內，電腦自動解除鎖定模式。

3. 電腦於鎖定模式時，若無發射器或接收器，必須輸入Pass Word方能除。

4. 多台電腦可共用一個發射器。

(三)規格

1. 發射器有一組辨識碼，電腦會自動學習該辨識碼。

2. Pass Word密碼最多可設64字元，限輸入英文字母、阿拉伯數字。

3. 適用頻率：□ FCC／315MHz；□ CE／434MHz。

4. 發射器電源：DC 3V。

5. 電池壽命：約2000小時。

6. 接收器電源：DC 5V、使用電腦USB插座內提供的電源。

7. 驅動程式：支援Windows 98 SE / ME / 2000 / XP。

二.安裝硬體

1. 安裝Wireless PC Lock接收器於USB插槽後，電腦自動偵測，以確

定硬體是否正確連結。

2. 當硬體安裝完畢後，若電腦無法偵測到該硬體裝置時，會出現如

下畫面，請選擇「離開設定」,重覆上述步驟 1。

圖 1

3. 如出現以下畫面，取消安裝，請選擇「確定」。

圖 2

4. 如偵測到 Wireless PC Lock 硬體，自動進入安裝程序。

**請再次確認**

(1)檢查PC 上的USB插槽是否正常 。

(2)Wireless PC Lock接收器是否正確安裝在USB插槽上。

(3)因作業系統有高度的安全性，所以當 Wireless PC Lock 在裝置時，若使用 HUB，必須插入原安裝時的 USB 埠中才會有作用。

三.安裝軟體

注意事項

--自動安裝--

1. 將產品所附之驅動程式 CD 置入 CD-ROM 中，電腦會自動讀取及播放驅動程式，出現畫面如下(圖 1)，並請依畫面步驟進行安裝。請選擇「確定」，開始安裝(或您可點選「瀏覽」功能鍵，選擇其他安裝路徑)

圖 1

2.

圖 1

程式安裝中，請稍侯…(圖2)

圖 2

圖 4

3. 安裝完成。請選擇「確定」。(圖 3)

圖 3

--設定密碼--

1. 當驅動程式安裝完畢後，電腦即出現設定密碼的畫面如下

請設定授權密碼。

※密碼設定字元型態限英文字母、阿拉伯數字

流程如下：

1. 當驅動程式安裝完畢後，電腦即出現確認密碼的畫面，請設定授權密碼，設定完成後按“確認鍵”。

2. 若密碼輸入正確，則會出現 OK 畫面，按“下一步”，進入硬體設定步驟。

3. 若密碼輸入錯誤，則會出現 Error 畫面，按“重新設定”即可跳回確認密碼的畫面，重新設定您的密碼。

--硬體設定--

1. 產品使用前，發射器及接收器必需先對碼，方能正常使用，此步驟即是硬體設定，畫面如下：

流程如下：

1. 啟動硬體設定前，請務必先關閉發射器，發射器關閉後，按“下一步”。

2. 出現確認中畫面時，同時再開啟發射器。

3. 出現設定完成畫面時，按下“完成鍵”即可。

設定逾時原因： 排除方法：

1.未啟動發射器 è 打開發射器開關,發射器的指示燈出現“閃爍”!

2.附近有其他發射器 è 請先重新設定，按照 “設定步驟” !

3.無線電波干擾 è 將發射器靠近接收器，直到接收器的指示燈與發射器的指示燈出現同步”閃爍”!

四.使用指南

＊＊圖示說明＊＊

(1) 正常工作狀態:當使用者靠近電腦時，PC Lock會馬上自動解除，下圖所示，即是電腦處於正常工作狀態。

(2) 離開範圍狀態：當使用者離開電腦時，下圖所示,即是無法接收到發射器訊號，而將進入鎖定模式,或以密碼解除後之狀態。

(3) 按下滑鼠右鍵，可開啟功能說明，內容包含( ID設定，更改密碼，強制鎖定，密碼鎖定，說明，關於 ) 。

(a) ID設定：當需要更換新的發射器時，則要重新做硬體設定。

(PS:再回到硬體設定的步驟)

(b) 更改密碼：

(c) 密碼鎖定：無論在任何狀態下，需要強制進入鎖定模式下，可選擇此功能。

注意:選擇此模式時,唯輸入密碼方可解除。

(d) 強制鎖定：選擇此功能時，系統快速進入鎖定模式，時間約10秒內，不會接收任何發射器訊號，10秒後恢復正常。(手動鎖定，自動解除)

注意:此項功能設有”殊功能鍵”,將滑鼠游標移至下方所指圖示，左鍵雙擊可強制執行”強制鎖定”功能。

＊＊移除方式＊＊

※方法有下列兩種：

１、 請由「開始」進入，選擇「程式集」，

找到「Wireless PC Lock」後，

選擇「移除」即可。

２、 請由「開始」進入，選擇「設定」，再選擇「控制台」，

進入控制台後，選擇「新增/移除程式」

再選擇「Wireless PC Lock」 , 最後選擇「確定」。

五.Q&A

Ｑ1：請問為何無法鎖定電腦？

Ａ1：表示週遭環境有傳導媒介使傳輸距離增加，此時請改

以特殊功能鍵進行強制執行密碼鎖定功能。

Ｑ2：如果沒有USB介面該如何使用？

Ａ2：請至市面上購買USB卡，接上後即可使用。

Ｑ3：PC LOCK是否會中斷或影響執行中程式？

Ａ3：當PC LOCK處於鎖定狀態時，若有執行中的程式視窗，請將該視窗縮到電腦下方工具列，如此，即不會影響執行中的程式，雖然畫面鎖定，但是程式依舊在執行狀態。

Ｑ4：只有安裝軟體就可以有軟體鎖的功能？

Ａ4：可以!!但是要在第一次搭配硬體安裝完成後,方可使用軟體鎖功能，但是當只有軟體鎖時，須用密碼解除1次。

Ｑ5：密碼最多可以使用多少字元？

Ａ5：最多可輸入64字元。

Ｑ6：為何電池用沒有多久就沒電了？

Ａ6：一顆C R２０３２(3V)鋰水銀電池可以持續使用2000小時，由於電池本身電力會內耗，因此購買電池時，請注意有效期限，以確保所購買電池為”飽電”電池。

Ｑ7：是否支援任何作業系統？

Ａ7：由於Windows95及Windows NT不支援USB，所以無法使用。

Ｑ8：一個發射器可否控制多台電腦？

Ａ8：可以。只要將接收器之軟體安裝後，於多台電腦上，並與發射器完成對碼

後，即可控制多台電腦。

Ｑ9：為何做產品硬體設定後，本身的發射器無法控制自己的電腦？

Ａ9：那是因為在做產品設定時，身旁可能正好友人也在設定，以至於你(妳 )電腦設定到別人發射器，只要在工作列裡選擇” ID 設定 “功能重新設定可。

六.注意事項

(1)但使用時，安全距離會受環境因素影響，而改變。如:(金屬物品、幅射，及其他無線電訊…等)

(2)避免本產品接觸水源或遭受撞擊。

(3)如安裝於HUB時，注意電源是否影響本產品距離特性，可改外加式電源的HUB，便可改善。