Table des matières

## I. Introduction

# 1. Accessoires et Spécifications

##

## II. Matériel

# 1. Installation

# 2. Retrait du matériel

##

## III. Logiciel

### 1. Installation du logiciel

2. Installation automatique

3. Renseignement du mot de passe

4. Validation de l’identification

5. Désinstallation du logiciel

##

## IV. Manuel utilisateur

V. F.A.Q.

VI. Notes

Wireless PC Lock

- Accessoires :

- Un émetteur

- Un récepteur

- Une pile 3V CR2032

- Un CD d’installation

- Fonctionnalités :

- L’ordinateur commute automatiquement en Mode VERROUILLAGE dès que l’utilisateur se trouve à plus de deux mètres de son PC.

- L’ordinateur reprend automatiquement son activité normale dès que l’utilisateur est de nouveau dans un rayon de deux mètres de sa machine.

- Une fois en Mode Verrouillage, un mot de passe est requis pour le déblocage de l’ordinateur si l’émetteur ou le récepteur ne sont pas disponibles pour son déverrouillage automatique.

- Un seul émetteur peut être utilisé par plusieurs ordinateurs.

- Spécifications :

- Un code unique de Sécurité dans l’émetteur, est automatiquement reconnu par l’ordinateur.

- Le mot de passe peut comporter jusqu’à 64 chiffres/caractères (casse indifférente)

- Fréquences opératoires : o FCC/315MHz; o CE/434MHz

- Courant Emetteur : DC 3V

- Durée de vie de la pile : Approximativement 2000 heures

- Courant Récepteur : DC 5V, fourni par le port USB du PC.

- Compatibilité : Support de Windows 98 SE / ME / 2000 / XP

Installation du matériel

A. Insérez le récepteur “Wireless PC Lock” dans un port USB. L’ordinateur le détectera automatiquement (avec Win XP) et déterminera si le matériel est correctement installé.

B. Si l’ordinateur échoue dans la reconnaissance du récepteur nouvellement installé, un message d’ereur (Voir écran en anglais, ci-dessous) sera affiché à l’écran. Dans ce cas, sortez de l’installation et recommencer l’étape précédente.

C. Dans le cas ou l’écran ci-dessus est affiché, confirmez l’annulation de l’installation (Fin d’installation). Vous obtiendrez alors la fenêtre suivante :

D. La procédure d’installation démarrera automatiquement dès que l’ordinateur reconnaîtra la clef Wireless PC Lock.

Si le problème persiste, vérifiez :

(a) Que le port USB fonctionne correctement.

(b) Que l’émetteur est bien connecté au port USB.

(c) Si l’émetteur est connecté via un HUB, il se peut qu’il faille insérer l’émetteur directement dans un port USB.

Retrait du matériel

Retirez simplement l’émetteur du port USB.

Installation du logiciel

Installation automatique

Placez le CD livré avec la Wireless PC Lock dans le lecteur : Le programme d’installation sera lancé automatiquement. Un écran similaire à celui figurant ci-dessous apparaît. Il suffit alors simplement de suivre les instructions en validant les options par défaut.

Figure 1

Lorsque le logiciel est en cours d’installation, une fenêtre similaire à celle ci-dessous doit s’afficher.

Figure 2

Une fois le logiciel installé, cliquez sur le bouton de OK.

Figure 3

Renseignement du mot de passe

Une fois l’installation du logiciel terminée, un écran similaire à celui figurant ci-dessous vous permettra de renseigner votre mot de passe. Celui-ci peut contenir jusqu’à 64 caractères alphanumériques et n’est pas sensible a la casse minuscule/majuscule.

Reconfirmez ensuite votre mot de passe. Si celui-ci est identique au premier, cliquez sur le bouton OK pour passer à l’étape de validation de l’identification. Dans le cas contraire, une fenêtre d’erreur apparaît : Cliquez alors sur Recommencer/Restart pour ressaisir votre mot de passe.

Validation de l’identification

Cette validation doit être effectuée avant de pouvoir utiliser le produit.

Procédure de Validation:

(a) Assurez-vous que l’émetteur est bien éteint (aucune lumière ne clignote)

(b) Après saisie du mot de passe, l’écran suivant apparaît indiquant que la validation est en cours.

Allumez alors l’émetteur par une pression sur son centre.

(c) La fenêtre suivante qui s’affiche indique la réussite du processus.

Si la limite de temps est dépassée durant le processus de validation, identifiez la cause et procédez comme suit :

Causes possibles Actions

1. Emetteur éteint Allumez l’émetteur et assurez vous que la lumière clignote

2. Plus d’un émetteur à proximité Ne laisser qu’un seul émetteur allumé et suivre à nouveau la

procédure de validation.

3. Interférence radio Rapprochez l’émetteur du récepteur jusqu’à que la lumière du récepteur clignote.

Désinstallation du logiciel

Il y a deux possibilités pour désinstaller le programme Wireless PC Lock :

1. Cliquer sur Démarrer, sélectionner Tous les programmes, et lancer l’option Uninstall/Désinstallation dans le menu Wireless PC Lock.

2. Cliquer sur Démarrer, sélectionner le Panneau de configuration puis Ajout ou suppression de programmes. Choisir alors le programme Wireless PC Lock et confirmer la suppression.

Manuel utilisateur

Mode normal : Lorsque l’utilisateur (émetteur) est dans le rayon d’action du récepteur, l’ordinateur est automatiquement débloqué. L’icône suivante indique que le mode normal est activé.

Mode Verrouillage : Lorsque l’utilisateur s’éloigne de son PC au-delà du rayon d’action du récepteur, celui-ci ne recevant plus de signal de l’émetteur, commute l’ordinateur en mode verrouillage. L’icône suivante indique que le mode verrouillagel est activé.

En cliquant sur l’icône avec le bouton droit de la souris, on accède au menu contextuel suivant permettant de choisir une des options suivantes Identification, Changement de mot de passe, Verrouillage rapide,

Verrouillage par mot de passe, Explications et A Propos.

Identification : Etape requise en cas de changement d’émetteur.

Changement de mot de passe :

Verrouillage rapide : Cette fonction force l’ordinateur en entrer en mode verrouillage dans les 10 secondes, ignorant tout signal de l’émetteur pendant une courte durée. Cette fonction peut aussi être activée en double-cliquant sur l’icône de la barre de tâches :

Verrouillage par mot de passe : L’ordinateur est verrouillé et il est nécessaire de saisir un mot de passe valide pour revenir en mode normal. Attention ! En cas d’absence de l’émetteur et après un déverrouillage par mot de passe, l’ordinateur n’est pas protégé.

Remarque : Afin d’augmenter la protection de votre ordinateur, il est recommandé de renseigner le mot de passe du Bios ou au moins celui du démarrage de Windows.
F.A.Q.

Q1: Pourquoi l’ordinateur ne se bloque-t-il pas ?

R1: Le rayon d’action peut parfois être rallongé à cause d’interférences électromagnétiques présentes dans la zone où vous vous trouvez. Vous pouvez cependant utiliser la fonction de Verrouillage par mot de passe ou le Verrouillage rapide.

Q2: Que faire si l’ordinateur n’a pas de port USB ?

R2: Vous pouvez acquérir une carte d’interface à installer dans l’ordinateur.

Q3: Est-ce que la Wireless PC Lock affecte ou met fin à des programmes en cours d’exécution ?

R3: Non. Bien que l’écran soit bloqué, les programmes en cours ne sont nullement affectés.

Q4: Les fonctions de verrouillage peuvent-elles être simplement actives dès l’installation du logiciel fourni ?

R4: Oui. Cependant, le matériel doit être correctement installé au préalable.

Q5: Combien de caractères alphanumériques est-il possible de saisir pour le mot de passe ?

R5: 64 au maximum.

Q6: Quelle est la durée de vie de la pile de l’émetteur ?

R6: Une pile CR2032 (3 V) Li-Ion est susceptible d’assurer jusqu’à 2000 heures d’utilisation continue.
Compte tenu d’une réduction naturelle d’autonomie, faire attention à la date de péremption de la pile

elle-même.

Q7: La Wireless PC Lock supporte-t-elle tout système d’exploitation ?

R7: Non. Le système d’exploitation doit assurer la gestion des ports USB. Comme Windows 95 et Windows

NT4 notamment n’assurent pas cette gestion, ils sont incompatibles avec l’utilisation de la Wireless PC

Lock.

Q8: Est-ce que plusieurs ordinateurs peuvent être contrôlés par le même émetteur ?

R8: Oui. Si le même émetteur et le logiciel sont installés sur chaque ordinateur et que la procédure de validation est bien exécutée.

Q9: Pourquoi l’émetteur est-il incapable de contrôler l’ordinateur même après que la procédure de validation ait été convenablement exécutée ?

R9: Il se peut qu’il y ait eu plus d’une validation réalisée en même temps. Suivez à nouveau la procédure d’identification.

Notes

(1) En mode normal d’utilisation, le seuil de blocage peut varier en fonction de plusieurs facteurs tels la proximité avec du métal, des interférences radio, etc.

(2) Evitez l’exposition du matériel à l’humidité et aux vibrations.
(3) Lorsque la Wireless PC Lock est connectée à un Hub, assurez vous que celui-ci n’affecte pas les performances de la Wireless PC Lock. Si celles-ci sont dégradées, branchez votre Hub à une source de courant.