目 录

一、 产品介绍

.............................产品规格

.............................基本配件

二、 硬件安装

.............................安装硬件

.............................移除硬件

三、 软件安装

.............................注意事项

.............................自动安装

.............................密码设定

.............................硬件设定

.............................移除软件

四、 使用指南

五、 Q & A

六、 注意事项

一.产品介绍

品名：Wireless PC Lock

(一)配件

1. 发射器 × 1

2. CR2032 电池(3V) × 1

3. 接收器 × 1

4. 驱动程序 CD 片 × 1

(二)功能

1. 使用者离开计算机 2 米以上，计算机自动进入锁定模式。

2. 使用者回到接收范围内，计算机自动解除锁定模式。

3. 计算机于锁定模式时，若无发射器或接收器，必须输入 Pass Word 方能除。

4. 多台计算机可共享一个发射器。

(三)规格

1. 发射器有一组辨识码，计算机会自动学习该辨识码。

2. Pass Word 密码最多可设 64 字符，限输入英文字母、阿拉伯数字。

3. 适用频率：□ FCC／315MHz；□ CE／434MHz。

4. 发射器电源：DC 3V。

5. 电池寿命：约 2000 小时。

6. 接收器电源：DC 5V、使用计算机 USB 插座内提供的电源。

7. 驱动程序：支持 Windows 98 SE / ME / 2000 / XP。

二.安装硬件

1. 安装 Wireless PC Lock 接收器于 USB 插槽后，计算机自动侦测，以确

定硬件是否正确连结。

2. 当硬件安装完毕后，若计算机无法侦测到该硬件装置时，会出现如

下画面，请选择「离开设定」,重复上述步骤 1。

3. 如出现以下画面，取消安装，请选择「确定」。

4. 如侦测到 Wireless PC Lock 硬件，自动进入安装程序。

**请再次确认**

(1)检查 PC 上的 USB 插槽是否正常 。

(2)Wireless PC Lock 接收器是否正确安装在 USB 插槽上。

(3)因操作系统有高度的安全性，所以当 Wireless PC Lock 在装置时，若使用 HUB，必须插入原安装时的 USB 埠中才会有作用。

三.安装软件

注意事项

--自动安装--

1. 将产品所附之驱动程序 CD 置入 CD-ROM 中，计算机会自动读取及播放驱动程序，出现画面如下(图 1)，并请依画面步骤进行安装。请选择「确定」，开始安装(或您可点选「浏览」功能键，选择其它安装路径)

图 1

2. 程序安装中，请稍侯…(图 2)

图 2

3. 安装完成。请选择「确定」。(图 3)

图 3

--设定密码--

1. 当驱动程序安装完毕后，计算机即出现设定密码的画面如下

请设定授权密码。

※密码设定字符型态限英文字母、阿拉伯数字

流程如下：

1. 当驱动程序安装完毕后，计算机即出现确认密码的画面，请设定授权密码，设定完成后按“确认键”。

2. 若密码输入正确，则会出现 OK 画面，按“下一步”，进入硬件设定步骤。

3. 若密码输入错误，则会出现 Error 画面，按“重新设定”即可跳回确认密码的画面，重新设定您的密码。

--硬件设定--

1. 产品使用前，发射器及接收器必需先对码，方能正常使用，此步骤即是硬件设定，画面如下：

流程如下：

1. 激活硬件设定前，请务必先关闭发射器，发射器关闭后，按“下一步”。

2. 出现确认中画面时，同时再开启发射器。

3. 出现设定完成画面时，按下“完成键”即可。

设定逾时原因： |  | 排除方法：
1.未激活发射器 | è | 打开发射器开关,发射器的指示灯出现“闪烁”!
2.附近有其它发射器 | è | 请先重新设定，按照 “设定步骤” !
3.无线电波干扰 | è | 将发射器靠近接收器，直到接收器的指示灯与发射器的指示灯出现同步”闪烁”!

四.使用指南

＊＊图标说明＊＊

(1) 正常工作状态:当使用者靠近计算机时，PC Lock 会马上自动解除，下图所示，即是计算机处于正常工作状态。

(2) 离开范围状态：当使用者离开计算机时，下图所示,即是无法接收到发射器讯号，而将进入锁定模式,或以密码解除后之状态。

(3) 按下鼠标右键，可开启功能说明，内容包含( ID 设定，更改密码，强制锁定，密码锁定，说明，关于 ) 。

(a) ID 设定： | 当需要更换新的发射器时，则要重新做硬件设定。 (PS:再回到硬件设定的步骤)

(b) 更改密码：

(c) 密码锁定： | 无论在任何状态下，需要强制进入锁定模式下，可选择此功能。 注意:选择此模式时,唯输入密码方可解除。

(d) 强制锁定： | 选择此功能时，系统快速进入锁定模式，时间约 10 秒内，不会接收任何发射器讯号，10 秒后恢复正常。(手动锁定，自动解除) 注意:此项功能设有”殊功能键”,将鼠标光标移至下方所指图标，左键双击可强制执行”强制锁定”功能。

＊＊移除方式＊＊

※方法有下列两种：

１、 | 请由「开始」进入，选择「程序集」，找到「Wireless PC Lock」后，选择「移除」即可。

２、 | 请由「 开始 」进入，选择「 设定 」，再选择「 控制台 」，进入控制台后，选择「 新增/移除程序 」再选择「 Wireless PC Lock 」 , 最后选择「确定」。

五.Q&A

Ｑ 1：请问为何无法锁定计算机？

Ａ 1：表示周遭环境有传导媒介使传输距离增加，此时请改以特殊功能键进行强制执行密码锁定功能。

Ｑ 2：如果没有 USB 接口该如何使用？

Ａ 2：请至市面上购买 USB 卡，接上后即可使用。

Ｑ 3：PC LOCK 是否会中断或影响执行中程序？

Ａ 3：当 PC LOCK 处于锁定状态时，若有执行中的程序窗口，请将该窗口缩到计算机下方工具列，如此，即不会影响执行 中的程序，虽然画面锁定，但是程序依旧在执行状态。

Ｑ 4：只有安装软件就可以有软件锁的功能？

Ａ 4：可以!!但是要在第一次搭配硬件安装完成后,方可使用软件锁功能但是当只有软件锁时,须用密码解除 1 次。

Ｑ 5：密码最多可以使用多少字符？

Ａ 5：最多可输入 64 字符。

Ｑ 6：为何电池用没有多久就没电了？

Ａ 6：一颗 C R ２０３２(3V)锂水银电池可以持续使用 2000 小时，由于电池本身电力会内耗，因此购买电池时，请注意有效期限，以确保所购买电池为”饱电”电池。

Ｑ 7：是否支持任何操作系统？

Ａ 7：由于 Windows95 及 Windows NT 不支持 USB，所以无法使用。

Ｑ 8：一个发射器可否控制多台计算机？

Ａ 8：可以。只要将接收器之软件安装后，于多台计算机上，并与发射器完成对码后，即可控制多台计算机。

Ｑ 9：为何做产品硬件设定后，本身的发射器无法控制自己的计算机？

Ａ 9：那是因为在做产品设定时，身旁可能正好友人也在设定，以至于你(妳 )计算机设定到别人发射器，只要在工作列里选择” ID 设定 “功能重新设定可。

六.注意事项

(1)但使用时，安全距离会受环境因素影响，而改变。如:(金属物品、幅射，及其它无线电讯…等)

(2)避免本产品接触水源或遭受撞击。

(3)如安装于 HUB 时，注意电源是否影响本产品距离特性，可改外加式电源的 HUB，便可改善。