目 次

一、 製品の紹介

.............................製品の仕様

.............................基本アクセサリー

二、 ハードウェアの設置

.............................ハードウェアの設置

.............................ハードウェアの削除

三、 ソフトウェアのインストール

.............................注意事項

.............................自動インストール

.............................パスワードの設定

.............................ハードウェアの設定

.............................ソフトウェアの削除

四、 ご使用にあたって

五、 Q & A

六、 注意事項

一.製品の紹介

品名：ワイヤレス PC Lock

(一)付属アクセサリー

1. トランスミッター × 1

2. CR2032電池(3V) × 1

3. レシーバー × 1

4. ドライバCD × 1

(二)機能

1. ユーザーが PCから2メートル以上離れると、PCは自動的にロックモードになります。

2. ユーザーが受信範囲内に戻ると、PCは自動的にロックモードを解除します。

3. PCがロックモードの時に、トランスミッターやレシーバーを持っていない場合、パスワードを入力しないと解除できません。

4. 複数の PCで一個のトランスミッターを共用する事ができます。

(三)仕様

1. トランスミッターは一組の識別コードを有し、PCは自動的にその識別コードを学習します。

2. パスワードは最多で半角 64文字まで設定できます。入力はアルファベット、アラビア数字に限ります。

3. 適用周波数：□ FCC／315MHz；□ CE／434MHz。

4. トランスミッターの電源：DC 3V。

5. 電池の寿命：約 2000時間。

6. レシーバーの電源：DC 5V、PCのUSBポートが提供する電源を使用。

7. ドライバ：Windows 98 SE / ME / 2000 / XPをサポート。

二.ハードウェアの設置

1. ワイヤレス PC LockのレシーバーをUSBポートに装着すると、PCはハードウェアが正確に連結されているか自動的に偵察します。

2. ハードウェア設置後、PCがそのハードウェアを偵察できなかった場合、下の画面が現われます。「セットアップを中止する」をクリックし、上記のステップ1をやり直します。

3. 下記の画面が現われた場合、設置を中止し「OK」をクリックしてください。

4. ワイヤレス PC Lockのハードウェアが偵察されたら、自動的にインストール段階に入ります。

**再確認してください**

(1) PC のUSBポートが正常か検査する 。

(2)ワイヤレス PC LockのレシーバーがUSBポートに正確に装着されていますか。

(3)ＯＳは高度の安全性を有するため、ワイヤレス PC Lock 装着時にハブを使用していた場合は、当初のUSBポートに装着しないと作用しません。

三. ソフトウェアのインストール

注意事項

--自動インストール--

1. 製品付属のドライバ CDをCD-ROMに入れると、PCは自動的に読み取って、ドライバを実行します。下記の画面(図1)が現われ、画面のステップに従ってインストールを進行してください。「OK」をクリックし、インストールを開始します(或いは「ブラウザ」をクリックし、他のパスを選択します)。

図1

2. プログラムのインストール中です。少々、お待ちください…(図2)

図 2

3. インストール終了。「OK」をクリックしてください。(図3)

図 3

--パスワードの設定--

1. ドライバのインストールが終了すると、下記のパスワード設定画面が現われるので、パスワードを設定してください。

※パスワードの設定文字はアルファベットとアラビア数字に限ります

流れは以下の通り：

1. ドライバのインストール終了後、PCにパスワード確認画面が現われます。パスワードを設定し、設定終了後は“OK”をクリックしてください。

2. パスワードの入力が正しければ、OK の画面が現われます。“次へ進む”をクリックし、ハードウェアの設定ステップへ進みます。

3. パスワードの入力を間違うと、エラー画面が現われます。“再設定”をクリックするとパスワード確認画面へ戻るので、パスワードを再設定してください。

--ハードウェアの設定--

1. 製品を使用する前に、トランスミッター及びレシーバーは識別コードを確認しあい、初めて正常に使用する事ができます。このステップがハードウェアの設定で、以下の画面の通りです：

流れは以下の通り：

1. ハードウェアの設定を始める前に、必ず先にトランスミッターをオフにします。トランスミッターをオフにした後、“次へ進む”をクリックします。

2. 確認中の画面が現われたら、すぐトランスミッターをオンにします。

3. 設定終了画面が現われたら、“終了”をクリックします。

設定時間オーバーの原因： 解決方法：

1. トランスミッターがオフになっている | → | トランスミッターのスイッチをオンにすると、トランスミッターの指示ライトが“点滅”します。
2. 近くに他のトランスミッターがある | → | “確認ステップ”に従い、再設定してください。
3. 無線電波の干渉 | → | レシーバーとトランスミッターの指示ライトが同時に”点滅”するまで、トランスミッターをレシーバーに近づけます。

四.ご使用にあたって

＊＊アイコンの説明＊＊

(1) 正常な作業状態：ユーザーが PCに近づくと、PC Lockはすぐ自動的に解除されます。下図がPCの正常な作業状態を示します。

(2) 範囲外の状態：ユーザーが PCから離れると、下図に示すようにトランスミッターが信号を受信できず、ロックモードに入ります。或いはパスワードで解除した後の状態。

(3) マウス右ボタンをクリックすると、機能の説明が現れます。包括する内容( IDの設定、パスワードの変更、強制ロック、パスワードロック、説明、バージョン情報 ) 。

(a) IDの設定：新しいトランスミッターに交換した時は、ハードウェアの再確認が必要です。

(PS:ハードウェアの設定ステップへ戻ります)

(b) パスワードの変更：

(c) パスワードロック：どういう状態であれ、強制的にロックモードに入る場合、この機能を選択する事ができます。

注意：このモードを選択した場合、パスワードを入力しない限り解除できません。

(d) 強制ロック：この機能を選択した場合、システムはスピーディに(約10秒以内に)ロックモードに入り、どのトランスミッターの信号も受け付けません。10秒後に正常に戻ります。(手動ロック、自動解除)

注意：この機能には”特殊機能キー”があり、マウスのカーソルを下アイコンへ移動し、左ボタンをダブルクリックをすると　“強制ロック”機能を強制的に執行します。

＊＊ソフトウェアの削除方法＊＊

※下記の 2種の方法があります：

１、 「スタート」から入り、「プログラム」を選択、

「ワイヤレス PC Lock」を探しだして、「アンインストール」をクリックします。

２、「スタート」から入り、「設定」、更に「コントロールパネル」を選択し、

コントロールパネル内の「アプリケーションの追加と削除」を選択します。

次に「ワイヤレス PC Lock」を選択し、最後に「OK」をクリックします。

五. Q&A

Ｑ 1：なぜPCをロックできないのでしょうか？

Ａ 1： 周辺環境にある伝導媒介が伝達距離を増しているためで、こういう場合は特殊機能キーでパスワードロック機能を改めて強制的に執行してください。

Ｑ 2：USBポートがない場合、どうすれば使用できますか？

Ａ 2：USBインターフェースカードを購入し、PCに装着すると使用できます。

Ｑ 3：PC Lockは執行中のプログラムを中断する等の影響を与えますか？

Ａ 3：PC Lockがロック状態の時、執行中のプログラムウィンドウは縮小してPC下方のタスクバーに入ります。そのため執行中のプログラムに影響しません。画面はロックされますが、プログラムは執行状態です。

Ｑ 4：ソフトウェアをインストールするだけで、ロック機能を持つのですか？

Ａ 4：はいそうです!!但し、ハードウェアを設置して初めて、ソフトウェアロック機能が使用できます。ソフトウェアロックだけの時は、パスワードの解除を1回しなければなりません。

Ｑ 5：パスワードは最多何文字ですか？

Ａ 5：半角64文字まで入力できます。

Ｑ 6：どうして電池がすぐにバッテリー切れになるのですか？

Ａ 6： C R２０３２(3V)リチウム電池1個は2000時間持続します。電池本体内で電力を消耗するので、電池購入時には有効期限に注意し、“残量が十分にある”電池を購入してください。

Ｑ 7：どんな作業システムもサポートするのですか？

Ａ 7： Windows95及びWindows NTはUSBをサポートしないため使用できません。

Ｑ 8：1つのトランスミッターで複数のPCをコントロールできるのですか？

Ａ 8： できます。ソフトウェアのインストール後、レシーバーを複数の PC上に設置し、トランスミッターとの識別コードを確認しあえば、複数の PCのコントロールができます。

Ｑ 9： 製品のハードウェア設定後、なぜトランスミッターは自分の PCをコントロールできないのですか？

Ａ 9： あなたが設定した時に、同時に周囲の人も設定していると、あなたの PCが他人のトランスミッターを設定してしまいます。タスクバーから” ID設定 “を選択し再設定してください。

六. 注意事項

(1) 使用時の安全距離は環境要素の影響を受け変化します。例：(金属材料、輻射、及び他の無線信号…等)

(2) 当製品が水に触れたり、衝撃を受けるのを避けてください。

(3) ハブに装着する時は、電源が当製品の距離特性に影響しないか注意してください。改めて外部電源のハブにすると改善できます。